**Тендерлік құжатамаға**

**2-қосымша**

**Техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Медициналық бұйымдардың атауы**  **(модельді, өндірушінің атауын, елдің атауын көрсете отырып ), Мемлекеттік тізілімге сәйкес** | **Мұздатқыш өте төмен температура -40 ℃** |
| **2** | **Медициналық бұйымдардың атауы),** **Моделі, өндірушінің, елдің атауы көрсетіле отырып, өлшеу құралдарына жататын СҚТЕ (бұдан әрі-МБ)** |  |
| **3** | Параметр | Шкаф Түрі: тік күйінде;  Сыйымдылығы: 200 кем емес (Л); |
| Өндіруші | температура диапазоны: -20～-40℃;  қоршаған орта температурасы: 16-32℃;  салқындату өнімділігі: -40℃;  Климаттық Класы: N;  Контроллер: микропроцессор;  Сандық дисплей; |
| Салқындатуы | Компрессор: 1 дана;  Тікелей салқындату;  Жібіту режимі Нұсқаулық;  Хладагент: Хладагенте R290;  Оқшаулау қалыңдығы: 100мм; |
| Конструкциясы | Сыртқы материал: ұнтақ жабыны бар материал;  Ішкі материал: алюминий плитасы;  Суырмалы жәшік: 7 (АБС);  Кілтпен есік құлпы;  Есік: 1 дана;  Кіру порты: 1 дана Ø 25 мм;  Роликтер: 2+(тежегіші бар 2 ролик); |
| Ескертулер | Температура жоғары / төмен температура;  Дизайн-есік ашық;  Жүйе: температура сенсорының істен шығуы; |
| Электр қуаты | Қуат көзі: 220/50 В / Гц;  Номиналды қуаты: 255 Вт;  Кіріс қуаты: 575 Вт;  Тұтынылатын қуат: 2.86 (кВт/сағ / 24 сағ)  Номиналды Ток: 2.63 (A); |
| **4** | **МИ жеткізуді жүзеге асыру шарттары**  **(ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)** | DDP межелі пункті |
| **5** | **Жеткізу мерзімі және орналасу орны** | 30 күнтізбелік күн  Мекен жайы: Костанай қ., М. Хәкімжанова к., 56А, 1 кабат, Дәріхана |
| **6** | **Қазақстан Республикасындағы өнім берушінің, оның сервистік орталықтарының кепілдік және қосымша сервистік қызмет көрсету шарттары не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып** | МИ-ға 37 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет көрсету.  Жоспарлы техникалық қызмет көрсету жылына кемінде 2 рет жүргізілуі тиіс.  Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:  - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;  - МБ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;  - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.;  - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;  - бұйым корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);  - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |
| **7** | **Қосымша шарттар** | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұны мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталуға тиіс. Жеткізу жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауарлардың және барлық жиынтықтаудың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігіне техникалық және пайдалану сипаттамаларының, сондай-ақ модельдер мен өндірушілердің сипаттамасынан басқа, жеткізілетін тауарлардың фотосуреттері қоса беріледі. |

Бас дәрігердің м.а. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шуменбаев С.К.

«22» желтоқсан 2020 жылы

М.О.