*Тендерлік құжаттамаға*

*2-қосымша*

*Лот №1*

**Техникалық сипаттама**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Өлшемшарттар | Суреттеу | | | | | | |
| **1** | **Медициналық техниканың атауы** |  | | | | | | |
| **2** | **Жиынтықтауға талаптар** | *р/с №* | *Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы (медициналық техниканың тіркеу куәлігіне сәйкес құрамдас бөлшектерінің атауы)* | | *Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы* | | | *Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)* |
| *Негізгі жиынтықтаушылар* | | | | | | |
| 1 | Қан қысымын өлшейтін құрал | | Коротков тондарының пайда болуы мен жоғалуы кезінде манжеттегі артық қысымды өлшеу арқылы систолалық және диастолалық қан қысымын жанама түрде анықтауға арналған  Екі резеңке қосқыш түтігі бар металл немесе пластик корпустағы Манометр  \* \* Манжеттің өлшемі: кемінде 45х10 см; 50х14см; 64х18 см  \* Манжеттің түстері: қара  \* Көрсеткіштер диапазоны-кемінде 0/300 мм. сын. бағ.ст  • Өлшеу диапазоны кемінде 60/300 мм. сын. бағ.ст  \* Бөлу бағасы-2 мм.сын. бағ. аспайды • ст  Бағыттама манометрі  Қысымды өлшеу диапазоны 0-ден 300 мм сынап бағанасына дейін.ст.  Өлшеу қателігі (манжеттегі қысым): ±3 мм. сын. бағ.ст. | | | 1 дана |
| *Қосымша жиынтықтаушылар* | | | | | | |
| 1 | |  | | |  |  |
| *Шығыс материалдары және тозатын түйіндер* | | | | | | |
| 1 | |  | |  | |  |
| **3** | **Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар** | Қоршаған ортаның температурасы 10-нан 40 ℃ - ге дейін  Ылғалдылық 15-85% Rh | | | | | | |
| **4** | **Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)** | DDP белгіленген пункт | | | | | | |
| **5** | **Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері** | Шарт жасалған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 15 күн, бірақ 2024 жылғы "27" желтоқсаннан кешіктірмей  Мекен-жайы: Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Мәриям Хакімжанова көшесі, 56 А, 3 қабат, 320 кабинет | | | | | | |
| **6** | **Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары** | * Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету.  Жоспарлы техникалық қызмет көрсету жылына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: -пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; -медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; -недициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; -негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; -медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. | | | | | | |
| **7** | **Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар** | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. | | | | | | |

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бекбосынова Г.Л.

«\_\_\_\_» караша 2024 ж.

М.Ө.