*Приложение 2 к тендерной документации*

*Лот №2*

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | | | | |
| **1** | **Наименование медицинской техники** | Тонометр для новорожденных, младенцев и детей | | | | | | |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)* | | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | | | *Требуемое количество (с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* | | | | | | |
| 1 | Манометр | | Стрелочный манометр  Диапазон измерения давления от 0 до 300 мм рт.ст.  Погрешность измерения (давление в манжете): ±3 мм.рт.ст. | | | 1 штука |
| 2 | Стетоскоп | | медицинский | | | 1 штука |
| 3 | Манжета | | Манжета. Материал хлопок. Размер для окружности плеча от 7 до 12 см. | | | 1 штука |
| 4 | Манжета | | Манжета. Материал хлопок. Размер для окружности плеча от 11 до 19 см. | | | 1 штука |
| 5 | Манжета | | Манжета. Материал хлопок. Размер для окружности плеча от 18 до 26 см. | | | 1 штука |
| 6 | Нагнетатель | | из эластичного нерастрескивающегося материала для ручного набора и спуска воздуха в пневмобаллон | | | 1 штука |
| 7 | Клапан воздушный | | Игольчатый клапан сплавной регулировкой сброса давления | | | 1 штука |
| 8 | Клапан обратный | | Препятствует выходу воздуха обратно | | | 1 штука |
| 9 | Сумка | | виниловая | | | 1 штука |
| *Дополнительные комплектующие* | | | | | | |
| 1 | |  | | |  |  |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* | | | | | | |
| 1 | |  | |  | |  |
| **3** | **Требования к условиям эксплуатации** | Температура окружающего воздуха от 10 до 40 ℃  Влажность 15 – 85 % Rh | | | | | | |
| **4** | **Условия осуществления поставки медицинской техники** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)* | DDP пункт назначения | | | | | | |
| **5** | **Срок поставки медицинской техники и место дислокации** | 15 календарных дней со дня следующего за днем заключения договора, но не позднее «27» декабря 2024 года  Адрес: Адрес:Костанайская область, город Костанай, улица Марьям Хакимжановой, 56 А, 3 этаж, кабинет 320 | | | | | | |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | * Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | | | | | | |
| **7** | **Сопутствующие услуги** | * Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. | | | | | | |

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бекбосынова Г.Л.

«\_\_\_\_» ноября 2024 года

М.П.